| EN |  |  | RO

Menu

| # Compacto Fosa Filtro ## Compactos

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Depuración > Compacto Fosa Filtro
Descripción El sistema decantador digestor fosa filtro biológico es apto para la depuración de aguas residuales asimilables a domesticas. El sistema cumple con la normativa actual de vertido española "Reglamento del Dominio público Hidráulico", Real Descreto 849/1986. Los compactos fosa filtro, estan dimensionadas para una dotación de 200 l/hab.eq. y dia con un tiempo de retención de 24 horas. El rendimiento de éste sistema de depuración és: - REDUCCIÓN DBO5 80% - REDUCCIÓN M.E.S. 90%
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie. MANTENIMIENTO -Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente. FUNCIONAMIENTO -DECANTADOR: Realiza la Sedimentación primaria. -DIGESTOR: Clarificador. -FILTRO BIOLÓGICO: degradación biológica de la materia orgánica.
Modelos disponibles
Habit. | Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.)
4 | 1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
7 | 2.000 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110
12 | 3.500 | 1.100 | 3.700 | 1.200 | 110
15 | 4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.600 | 125
20 | 6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.825 | 125
30 | 9.000 | 2.000 | 3.280 | 2.100 | 125
40 | 12.000 | 2.000 | 4.300 | 2.100 | 125
50 | 15.000 | 2.500 | 3.560 | 2.100 | 160
60 | 18.000 | 2.500 | 4.170 | 2.100 | 160
75 | 22.500 | 2.500 | 5.100 | 2.600 | 200
100 | 31.500 | 2.500 | 6.900 | 2.600 | 200
125 | 37.500 | 2.500 | 8.150 | 2.600 | 200
150 | 45.000 | 2.500 | 9.670 | 2.600 | 200
175 | 52.500 | 2.500 | 11.200 | 2.600 | 200
200 | 60.000 | 2.500 | 12.730 | 2.600 | 200
Para otros volumenes consultar
Detalles de Funcionamiento Las aguas residuales, al llegar a la depuradora, primero pasan por el decantador digestor que realiza la sedimentación primaria y la digestión de fangos, donde las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica, descomponiendo los sólidos. Las aguas claras pasan por el filtro biológico a través de una tuberia que distribuye las aguas claras sobre el material filtrante, donde las bacterias aerobias siguen depurando el agua de los restos orgánicos y la dejan en óptimas condiciones para su vertido.
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |