| EN |  |  | RO

Menu

| # Oxidación Total ## Fangos activos

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Depuración > Oxidación Total
Descripción El equipo de OXIDACIÓN TOTAL es el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas con el mayor rendimiento de nuestras depuradoras. Su funcionamiento es mediante la aireación prolongada de las aguas. Los equipos oxidación total Resmat estan dimensionadas para una dotación de 200 l/hab.eq. El rendimiento de éste sistema de depuración és: - REDUCCIÓN DBO5 90% - REDUCCIÓN M.E.S. 93%
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie. MANTENIMIENTO -Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente. FUNCIONAMIENTO -Reactor: Descomposición biológica de la materia orgánica mediante aireación prolongada. -Decantador: Sedimentación de los fangos.
Modelos disponibles
Habit. | Caudal (m3/d) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.)
5 | 1 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
10 | 2 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110
15 | 3 | 1.725 | 3.000 | 1.800 | 110
Estos modelos incluyen: - Bomba soplante
Habit. | Caudal (m3/d) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.)
20 | 4 | 2.000 | 2.900 | 2.100 | 125
30 | 6 | 2.000 | 3.700 | 2.100 | 125
50 | 10 | 2.500 | 3.500 | 2.600 | 160
75 | 15 | 2.500 | 4.580 | 2.600 | 160
100 | 20 | 2.500 | 5.600 | 2.600 | 200
150 | 30 | 2.500 | 8.730 | 2.600 | 200
200 | 40 | 2.500 | 11.200 | 2.600 | 200
250 | 50 | 2.500 | 13.500 | 2.600 | 200
300 | 60 | 3.000 | 10.850 | 3.100 | 200
Estos modelos incluyen: - Reja de Desbaste Manual. - Soplante. - Bomba Recirculadora. - Cuadro electrico de protección y maniobra.
Para otros volumenes consultar
Detalles de Funcionamiento La oxidación total cuenta con dos procesos. El primero es el que sucede en el compartimento del reactor donde, mediante una bomba soplante y unos difusores, se someten las aguas a una aireación prolongada, consiguiendo así la descomposición biológica de la materia orgánica mediante la oxidación. A continuación, las aguas pasaran al segundo compartimento el cual tiene como misión la decantación de fangos por gravedad. Las aguas limpias saldrán por el tubo de salida después de pasar por otra decantación que se efectúa mediante un decantador Thompson. Los fangos situados en la parte inferior de este segundo compartimento, se reenviarán a la fase de oxidación mediante una bomba recirculadora.
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |