| EN |  |  | RO

Menu

| # Separador de grasas ## Grasas animales

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Separadores > Separador de grasas
Descripción El separador de grasas tiene como misión la separación de los restos de grasas animales, vegetales, detergentes. Es un producto imprescindible para comunidades como hoteles, restaurantes, bares, campings,... Los equipos Separadores de grasas Resmat estan construidos segun la norma DIN 4040 y la norma europea UNE-EN 1825-2, teniendo un rendimiento de reducción de grasas de hasta un 90%.
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie. MANTENIMIENTO -Retirar la capa de hidrocarburo cada 2-3 meses, y los sólidos sedimentados, una vez al año. FUNCIONAMIENTO -Separación de grasas por flotación.
Modelos disponibles
Rectangular
Volumen (L) | L (mm.) | A (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.)
300 | 1.100 | 800 | 500 | 110
500 | 1.300 | 900 | 600 | 110
1.100 | 1.600 | 1.200 | 750 | 110
Cilíndricos
Volumen (L) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.)
1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | 110
1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
2.300 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 160
3.000 | 1.740 | - | alt 1.500 | 200
4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.650 | 200
6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.850 | 200
8.000 | 2.000 | 2.960 | 2.100 | 200
10.000 | 2.000 | 3.600 | 2.100 | 200
12.000 | 2.500 | 2.950 | 2.600 | 200
15.000 | 2.500 | 3.560 | 2.600 | 200
Para otros volumenes consultar
Detalles de Funcionamiento Las aguas entran y primero se produce una decantación de los solidos mas pesados que se situaran a la parte inferior del depósito. Paralelamente se producirá una separación de las grasas animales y detergentes mediante la diferencia de pesos especificos, con lo cual hará que los detergentes y grasas queden en la parte superior del depósito. El tubo de salida de aguas, esta situado en la parte intermedia del separador, con lo cual se evita que puedan vertirse los solidos pesados (Situados en la parte inferior) y las grasas y detergentes (situados en la parte superior). Es muy importante que en el separador de grasas solamente tengan entrada aguas grises.
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |