## Separación de arenas de poliéster reforzado

El separador de arenas o desarenador de Resmat, está construido siguiendo las normas europeas UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2.

Este tipo de instalación es esencial para tratar las aguas con arenas u otras partículas. Estamos hablando, por ejemplo, de lavaderos de coches o cualquier otra aplicación que genere arrastre de arenas. Gracias al separador de arenas, separaremos estas partículas del agua.

El separador de arenas es una estructura que se instala tras la captación del agua y que al remover partículas como arena, materia orgánica, gravilla, etc., las separa del agua por su diferencia de densidad, dejando las arenas en el fondo del depósito y evacuando las aguas ya filtradas que quedan en la parte superior.

#### Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Bocas de hombre en polipropileno.

#### Características

Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la intemperie.

#### Funcionamiento

Separación de arenas por decantación.

#### Mantenimiento

Retirar los fangos acumulados cada 6 meses.

Detalles de funcionamiento

El separador de arenas es un elemento imprescindible para la instalación en lavaderos de vehículos, así como cualquier aplicación que genere arrastre de arenas. Gracias al separador de arenas, podremos separar estas arenas del agua.

La instalación de este equipo en los lavaderos de vehículos se efectuará anteriormente al separador de hidrocarburos.

Las arenas quedaran en el fondo del depósito, mientras que las aguas se evacuaran por la parte superior.

#### Producto

Imagen exterior de un separador de arenas preparado para su instalación. En la imagen podemos diferenciar claramente las dos bocas de hombre hechas en polipropileno que permiten acceder al interior del depósito.

En el cuadro inferior, podrá ver todos los modelos cilíndricos que tenemos disponibles.

#### Esquemas

Esquema lateral en el que podemos ver el interior de un separador de arenas horizontal cilíndrico. Vemos la tubería por donde entran las aguas con restos de partículas como la arena en la parte izquierda, y en la parte derecha, la tubería por donde pasa el agua una vez se ha separado de las arenas gracias a un proceso de decantación.

En el cuadro inferior, podrá ver todos los modelos cilíndricos que tenemos disponibles.

#### Renders

Simulación tridimensional de un separador de arenas horizontal con forma cilíndrica. Con sus dos bocas de hombre y los orificios de entrada y salida de las aguas. Gracias al separador de arenas lograremos, por decantación, limpiar el agua de partículas de mayor densidad como la arena.

En el cuadro inferior, podrá ver todos los modelos cilíndricos que tenemos disponibles.

Modelos disponibles

1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.200
1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200
2.300 | 1.100 | 2.150 | 1.200
3.000 | 1.740 | 1.500 | 1.800
4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.650
6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.850
8.000 | 2.000 | 2.960 | 2.100
10.000 | 2.000 | 3.600 | 2.100
12.000 | 2.500 | 2.950 | 2.600
15.000 | 3.500 | 3.560 | 2.600
18.000 | 2.500 | 4.170 | 2.600
20.000 | 2.500 | 4.580 | 2.600

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.

Descargas

Catálogo separador de arenas Resmat

Manual separador de arenas Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar