## Depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales domésticas

El equipo de oxidación total es el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas con el mayor rendimiento de nuestras depuradoras. Su funcionamiento es mediante la aireación prolongada de las aguas. Nuestras depuradoras de oxidación total, cumplen con todas las normativas y reglamentaciones de vertidos, así que estamos ante un tipo de depuradoras que son muy recomendables para usar en zonas sensibles: en ríos, parques naturales, reservas...

Las depuradoras de oxidación total Resmat están dimensionadas para una dotación de 200 l/hab-eq

Nuestras depuradoras de oxidación total, están compuestas por dos compartimentos en serie, el primer compartimento es un reactor, en él se produce la descomposición biológica de la materia orgánica mediante aireación prolongada, el segundo compartimento es un decantador, en él se produce la sedimentación de los fangos.

El rendimiento de éste sistema de depuración es:

REDUCCIÓN DBO5

93

REDUCCIÓN MES

93

#### Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Bocas de hombre en polipropileno.

#### Características

Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la intemperie.

#### Funcionamiento

REACTOR: Primer compartimento de las depuradoras en el que se produce la descomposición biológica de la materia orgánica mediante aireación prolongada.
DECANTADOR: Segundo compartimento de las depuradoras donde se produce la sedimentación de los fangos.

#### Mantenimiento

Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente.

Detalles de funcionamiento

Gracias a las depuradoras de oxidación total, lograremos el mayor rendimiento de las aguas residuales domésticas. La oxidación total de este tipo de depuradoras, cuenta con dos procesos. El primero es el que sucede en el compartimento del reactor donde, mediante una bomba soplante y unos difusores, se someten las aguas a una aireación prolongada, consiguiendo así la descomposición biológica de la materia orgánica mediante la oxidación. Al hablar de oxidación, nos referimos pues, al proceso del fango recirculado que se distribuye uniformemente en todo el reactor aireándose. Gracias a un elevado tiempo de aireación, logramos mantener el proceso en la fase de crecimiento endógeno, en esta situación, los microorganismos se comen unos a los otros. Obteniendo así, la descomposición bioquímica de la materia orgánica que comentábamos.

A continuación, en el que sería el segundo proceso, las aguas pasaran al segundo compartimento en serie de la depuradora, el cual tiene como misión la decantación de fangos por gravedad. Las aguas limpias saldrán por el tubo de salida después de pasar por otra decantación que se efectúa mediante un decantador Thompson. Los fangos situados en la parte inferior de este segundo compartimento, se reenviarán a la fase de oxidación mediante una bomba recirculadora.

#### Producto

Imágenes reales de nuestras depuradoras de oxidación total con las que conseguimos depurar las aguas residuales domésticas gracias a la descomposición bioquímica de la materia orgánica. Gracias a la oxidación total, damos a las aguas residuales un alto rendimiento.

En la tabla inferior, podrá ver los modelos disponibles.

#### Esquemas

Esquema de las depuradoras de oxidación total en el que puede ver los dos compartimentos, en el primero, se realiza la aireación prolongada, en el segundo, la decantación de fangos por gravedad, logrando finalmente, la depuración de las aguas residuales domésticas.

En la tabla inferior, podrá ver los modelos disponibles.

#### Renders

Render en el que puede ver la simulación de una depuradora de oxidación total enterrada y conectada para recibir las aguas residuales domésticas y realizar su depuración.

En la tabla inferior, podrá ver los modelos disponibles.

Modelos disponibles

5 | 1 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
10 | 2 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110
15 | 3 | 1.725 | 3.000 | 1.800 | 110

Estos modelos incluyen: bomba soplante, bomba soplante airlift y cuadro eléctrico.

Habs. | Caudal (m3/d) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.) | Tubería (mm.)
20 | 4 | 2.000 | 2.900 | 2.100 | 125
30 | 6 | 2.000 | 3.700 | 2.100 | 125
50 | 10 | 2.500 | 3.500 | 2.600 | 160
75 | 15 | 2.500 | 4.580 | 2.600 | 160
100 | 20 | 2.500 | 5.600 | 2.600 | 200
150 | 30 | 2.500 | 8.730 | 2.600 | 200
200 | 40 | 2.500 | 11.200 | 2.600 | 200
250 | 50 | 2.500 | 13.500 | 2.600 | 200
300 | 60 | 3.000 | 10.850 | 3.100 | 200

Estos modelos incluyen: Reja de desbaste manual, bomba soplante, bomba recirculadora y cuadro eléctrico de protección y maniobra.

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.

Descargas

Catálogo oxidación total Resmat

Manual oxidación total Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar