SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| CATALÀ
| CASTELLANO
| ENGLISH

FOSA SÉPTICA

La fosa tiene como misión la necesidad de tratar las aguas residuales similares a las urbanas, si bien sus características constructivas de dos compartimentos la hacen ideal como separador de arenas, decantador.

Las Fosas Sépticas Resmat estan dimensionadas para una dotación de 200 l/hab.eq. y dia .
El rendimiento de éste sistema de depuración és:
- REDUCCIÓN DBO5 35%
- REDUCCIÓN M.E.S. 90%

MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.

MANTENIMIENTO
- Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente.

FUNCIONAMIENTO
- Decantador : Realiza la sedimentación primaria.
- Digestor :Clarificador.

MODELOS DISPONIBLES
Para otros volumenes consultar.
decantador-digestor

HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø ( mm. ) | L ( mm.) | H ( mm. ) | TUBERIA ( mm. )
4 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | 110
7 | 1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
10 | 2.000 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110
20 | 4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.600 | 125
30 | 6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.825 | 125
40 | 9.000 | 2.000 | 2.845 | 2.100 | 125
50 | 10.000 | 2.000 | 3.600 | 2.100 | 125
60 | 12.000 | 2.000 | 4.300 | 2.100 | 160
75 | 15.000 | 2.000 | 5.250 | 2.100 | 160
105 | 21.000 | 2.500 | 4.800 | 2.600 | 200
150 | 30.000 | 2.500 | 6.650 | 2.600 | 200
200 | 40.000 | 2.500 | 8.700 | 2.600 | 200

DETALLES FUNCIONAMIENTO:
La Fosa Séptica, cuenta con dos compartimentos. Las aguas residuales entraran en el primer compartimiento donde las materias mas pesadas se situaran por su peso en la parte inferior del depósito y las mas ligeras flotando encima del nivel del agua. El agua pasará hacia el segundo compartimiento mediante unos orificios en la parte central del tabique que separa los dos compartimentos, asegurando así que las materias decantadas en el primer compartimiento no puedan pasar al siguiente. En éste se realizará el mismo proceso pero en menor cuantía. Las aguas tratadas se evacuarán mediante un tubo desde la parte central del depósito para impedir la evacuación de los sólidos pesados y ligeros. En los dos compartimentos se efectuará una degradación anaeróbica de la materia orgánica.

| Descargar catálogo fosa séptica
--- | ---
| Descargar Manual instalación