| EN |  |  | RO

Menu

| # Aguas grises

|  | Catálogo |

Depuración > Aguas grises
Descripción Éste equipo, surge ante la necesidad de la reutilización de las aguas. Las aguas procedentes de las duchas, son tratadas y es posible su reaprovechamiento para las cisternas de los inodoros o riego. Disponemos de 2 modelos, uno para el reaprovechamiento para las cisternas de los inodoros y otro para el riego. Así mismo cada uno de los dos modelos están disponibles en versiones para enterrar o superficie.
VENTAJAS - Gran ahorro de consumo de agua potable. - El modelo de reutilización para las cisternas de los inodoros, ha sido desarrollado con un nuevo sistema de captación de aguas, gracias a ésta filosofía nos a permitido disminuir los volúmenes de losdepósitos para la colocación en habitaciones de sótanos, salas de maquinas, parquing, ... - Los equipos, se envían con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento (excepto la bomba de impulsión). - Llevan incorporado un compartimento para la acumulación de las aguas tratadas, listo para conectar una bomba y distribuir el agua limpia. - Consumo eléctrico reducido.
MANTENIMIENTO -Comprobar los filtros periódicamente. -Evacuar los fangos en exceso anualmente. -Para Uv cambiar la lámpara anualmente. -Para el cloro revisar nivel de cloro.
INSTALACIÓN -Para la instalación éste sistema de depuración deberán de tenerse separadas las líneas de agua por donde circula el agua reutilizada. En las tuberías por donde circule el agua deberán de estar marcadas indicando “AGUA NO POTABLE”.
Modelos disponibles
Habit. | Vol. dep Lts. | Tubería mm. | Diám. mm. | Long. mm.
50 | 2.000 | 90 | 1.100 | 2.150
85 | 3.500 | 90 | 1.100 | 3.700
100 | 4.000 | 90 | 1.500 | 2.750
125 | 5.000 | 90 | 1.625 | 2.500
150 | 6.000 | 110 | 1.725 | 3.000
Para otros volumenes consultar
Modelo reutilización riego
Habit. | Caudal riego Lts/dia | Vol. dep Lts. | Tubería mm. | Diám. mm. | Long. mm.
15 | 900 | 2.000 | 90 | 1.100 | 2.150
25 | 1.600 | 3.500 | 90 | 1.100 | 3.700
30 | 1.900 | 4.000 | 90 | 1.500 | 2.750
40 | 2.400 | 5.000 | 90 | 1.625 | 2.500
45 | 2.800 | 6.000 | 110 | 1.725 | 3.000
65 | 3.900 | 8.000 | 110 | 2.000 | 2.960
80 | 4.800 | 10.000 | 110 | 2.000 | 3.600
100 | 6.000 | 12.000 | 110 | 2.500 | 3.000
125 | 7.500 | 15.000 | 110 | 2.500 | 3.600
150 | 9.000 | 18.000 | 110 | 2.500 | 4.200
Consultar
Detalles de Funcionamiento La oxidación total cuenta con dos procesos. El primero es el que sucede en el compartimento del reactor donde, mediante una bomba soplante y unos difusores, se someten las aguas a una aireación prolongada, consiguiendo así la descomposición biológica de la materia orgánica mediante la oxidación. A continuación, las aguas pasaran al segundo compartimento el cual tiene como misión la decantación de fangos por gravedad. Las aguas limpias saldrán por el tubo de salida después de pasar por otra decantación que se efectúa mediante un decantador Thompson. Los fangos situados en la parte inferior de este segundo compartimento, se reenviarán a la fase de oxidación mediante una bomba recirculadora.
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |