## Cubas de recogida de agua potable

Cubas de recogida de agua con forma cilíndrica que pueden ser enterradas si se desea. Estas cubas son un sistema muy eficaz de almacenaje de agua tanto doméstico como industrial. Se fabrican para su uso en formato horizontal y vertical en función de lo que se precise.

Este tipo de cubas son óptimas para contener agua potable debido a su fabricación con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Nuestras cubas para la recogida de agua tienen una gran resistencia química, mecánica, una alta resistencia a la corrosión y están preparadas para estar expuestas a los agentes climatológicos del exterior.

Las cubas de recogida de agua potable horizontales tanto las que se pueden enterrar como las que no, van de los 2.000 a los 6.000 litros de capacidad, mientras que las cubas verticales también tanto si se pueden enterrar, como si son de superficie, van de los 4.000 a los 6.000 litros de capacidad. Sin embargo, en Resmat, le ofrecemos la opción de servir otros volumenes contactando con nosotros. También de añadir accesorios opcionales si así lo desea.

Seguro que con nosotros, encontrará la cuba que mejor se adapte a sus necesidades.

#### Material

Poliéster reforzado en fibra de vidrio.
Bocas de hombre en polipropileno.
Todas las cubas de agua potable incluyen una boca de hombre, dos manguitos entrada y salida de aguas, y un venteo.

#### Características

Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la intemperie.
Se puede añadir cualquier tipo de accesorio opcional a las cubas, bajo pedido.

#### Producto

En las imágenes podrá ver nuestras cubas de recogida de agua potable con forma cilíndrica, tanto las de superficie como las que se pueden enterrar. Son cubas fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio, así que pueden contener agua potable, entre otros líquidos.

#### Renders

Simulación de nuestras cubas verticales y horizontales enterradas fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio, donde podrá ver la profundidad y modo de disposición de este tipo de cubas de recogida de agua potable. Además, en Resmat, le ofrecemos la opción, bajo pedido, pueda añadir distintos accesorios opcionales.

Medidas horizontales de superficie

2.000 | 1.100 | 2.150
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas horizontales de enterrar

2.000 | 1.100 | 2.150
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas verticales de superficie

4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas verticales de enterrar

4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Descargas

Catálogo cubas agua potable Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar