## Cisternas PRFV de recogida de agua potable

Cisternas PRFV de recogida de agua con forma cilíndrica que pueden ser enterradas si se desea. Estas cisternas son un sistema muy eficaz de almacenaje de agua tanto doméstico como industrial. Se fabrican para su uso en formato vertical y horizontal en función de lo que se precise.

La capacidad en litros de este tipo de cisternas va de los 8.000 a los 30.000 litros. Al ser fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio, estas cisternas son óptimas para contener agua potable. Además, tienen una gran resistencia química, mecánica, una alta resistencia a la corrosión y están preparadas para estar a la intemperie, soportando las inclemencias meteorológicas.

En Resmat le ofrecemos la opción de diferentes volúmenes de cisternas, de recogida de agua potable, contactando con nosotros. Así como añadir accesorios opcionales si así lo desea. Seguro que con nosotros, encontrará la cisterna que mejor se adapte a sus necesidades.

#### Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Bocas de hombre en polipropileno.
Todas las cisternas PRFV de recogida de agua potable incluyen una boca de hombre, dos manguitos entrada y salida de aguas y un venteo.

#### Características

Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la intemperie.
Se puede añadir cualquier tipo de accesorio opcional a las cisternas, bajo pedido.

#### Producto

Imágenes de las cisternas de agua potable PRFV en sus dos tipos de formato: horizontal y vertical. El modelo que dispone de tres soportes en la parte inferior, ha sido pensado para su uso en superficie. Bajo demanda, se pueden fabricar volúmenes no especificados en las tablas anteriores así como distintos accesorios.

#### Renders

Simulación de nuestras cisternas fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio en su formato horizontal y vertical. Ambas enterradas. En el render puede observar la profundidad y modo de disposición de este tipo de cisternas de recogida de agua potable.

Medidas horizontales de enterrar

8.000 | 2.000 | 2.890
10.000 | 2.000 | 3.500
12.000 | 2.000 | 4.143
12.000 | 2.500 | 2.790
15.000 | 2.000 | 5.400
15.000 | 2.500 | 3.570
20.000 | 2.500 | 4.580
25.000 | 2.500 | 5.600
30.000 | 2.500 | 6.620

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas horizontales de superficie

8.000 | 2.000 | 2.890
10.000 | 2.000 | 3.500
12.000 | 2.000 | 4.143
12.000 | 2.500 | 2.790
15.000 | 2.000 | 5.400
15.000 | 2.500 | 3.570
20.000 | 2.500 | 4.580
25.000 | 2.500 | 5.600
30.000 | 2.500 | 6.620

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas verticales de enterrar

8.000 | 2.000 | 4.715
10.000 | 2.000 | 3.357
12.000 | 2.000 | 4.000
15.000 | 2.000 | 4.965
15.000 | 2.500 | 3.500
20.000 | 2.500 | 4.330
25.000 | 2.500 | 5.350
30.000 | 2.500 | 6.360

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas verticales de superficie

8.000 | 2.000 | 2.715
10.000 | 2.000 | 3.357
12.000 | 2.000 | 4.000
15.000 | 2.000 | 4.965
15.000 | 2.500 | 3.500
20.000 | 2.500 | 4.330
25.000 | 2.500 | 5.350
30.000 | 2.500 | 6.360

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Descargas

Catálogo cisternas agua potable Resmat

Manual cisternas agua potable Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar