| EN |  |  | RO

Menu

| # Separador de arenas ## Desarenadores

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Separadores > Separador de arenas
Descripción El separador de arenas o Desarenador RESMAT, estan construidos siguiendo las normas europeas UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2.
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie. MANTENIMIENTO -Retirar los fangos acumulados cada 6 meses. FUNCIONAMIENTO -Separación de arenas por decantación.
Modelos disponibles
Cilíndricos
Vol. (m3/d) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.)
1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.200
1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200
2.300 | 1.100 | 2.150 | 1.200
3.000 | 1.740 | 1.500 | 1.800
4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.650
6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.850
8.000 | 2.000 | 2.960 | 2.100
10.000 | 2.000 | 3.600 | 2.100
12.000 | 2.500 | 2.950 | 2.600
15.000 | 3.500 | 3.560 | 2.600
18.000 | 2.500 | 4.170 | 2.600
20.000 | 2.500 | 4.580 | 2.600
Para otros volumenes consultar
Detalles de Funcionamiento El separador de arenas és un elemento imprescindible para la instalación en lavaderos de vehículos, así como cualquier aplicación que genere arrastre de arenas y estas tengan que separarse del agua. La instalación de este equipo en los lavaderos de vehiculos se efectuará anteriormente al separador de hidrocarburos. Las arenas quedaran en el fondo del depósito, mientras que las aguas se evacuaran por la parte superior.
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |