## Sistema de reutilización de las aguas grises

Éste equipo, surge ante la necesidad de la reutilización de las aguas grises, que son las aguas procedentes de las duchas. Las aguas al ser tratadas, puede ser posible su reaprovechamiento para las cisternas de los inodoros o riego.

La innovadora tecnología de membranas de ultrafiltración genera un tratamiento con una altísima seguridad y robustez.

Disponemos de 2 sistemas de reutilización de las aguas grises: una versión para enterrar y otra para superficie.

#### Ventajas

Gran ahorro de consumo de agua potable.
El modelo de reutilización de aguas grises para las cisternas de los inodoros, ha sido desarrollado con un nuevo sistema de captación de aguas. Gracias a ésta filosofía nos a permitido disminuir los volúmenes de los depósitos para la colocación en sótanos, salas de máquinas, parking, etc.
Los equipos de reutilización de las aguas grises, se envían con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento (excepto la bomba de impulsión).
Estos equipos de reutilización llevan incorporado un compartimento para la acumulación de las aguas grises tratadas, listo para conectar una bomba y distribuir el agua limpia.
Son sistemas de reutilización con un consumo eléctrico reducido.

#### Mantenimiento

Comprobar los filtros y motores periódicamente.
Evacuar los fangos en exceso anualmente.
Revisar nivel cloro periódicamente.

#### Instalación

Para la instalación éste sistema de depuración deberán de tenerse separadas las líneas de agua por donde circula el agua reutilizada.
En las tuberías por donde circule el agua deberán de estar marcadas indicando “AGUA NO POTABLE”.

Detalles de funcionamiento

Filtro pelos autolimpiable.

Las membranas de ultrafiltración actúan como barrera física, la cual bloquea el paso de materias en suspensión y microorganismos presentes en el agua, es por esta razón que este tipo de tecnología es ideal para el tratamiento de las aguas grises.

Los módulos disponen de diferentes placas de membranas dependiendo del caudal de aguas a tratar.

Dosificación de hipoclorito para asegurar una desinfección duradera.

#### Producto

Imágenes de una depuradora para instalar un sistema de reutilización de las aguas grises.

En esta depuradora entrarán las aguas procedentes de las duchas, se tratarán y reaprovecharán para las cisternas de los inodoros o riego gracias a membranas de ultrafiltración.

Puede consultarnos para más información.

#### Renders

Simulación del sistema de reutilización de las aguas grises en el que podemos ver los dos elementos principales: la depuradora principal donde se filtran las aguas grises mediante membranas de ultrafiltración, y el tanque del agua tratada.

Medidas estándar disponibles

| Depuradora | Tanque agua tratada |
--- | --- | --- | ---
800 | 940 | Altura 2.000 | 940 | Altura 1.100 | 110
1.500 |  |  |  |  | 110
2.500 | Tanque conjunto diámetro 1.725mm y longitud 3.000mm | 110
3.750 | 1.725 | 3.000 | 1.725 | Altura 1.600 | 110
5.000 | 2.000 | 2.960 | 1.500 | 2.750 | 125
7.500 | 2.000 | 3.500 | 1.625 | 2.500 | 125
10.000 | 2.000 | 4.143 | 1.725 | 3.000 | 125

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar