## Depósitos de recogida o almacenamiento de agua y otros líquidos

Nuestros depósitos de agua de poliéster reforzado con fibra de vidrio son adecuados para el almacenamiento de agua potable y agua de lluvia o fluvial. El poliéster es un material ideal para almacenar agua potable u otros líquidos que estén en contacto con alimentos. Estos depósitos de agua tienen una alta resistencia tanto química como mecánica, también resisten la corrosión y las inclemencias meteorológicas, soportando perfectamente los cambios bruscos de temperatura o los rayos del sol.

En Resmat disponemos de depósitos de agua rectangulares de superficie, depósitos de agua cilíndricos de superficie, depósitos de agua cilíndricos para enterrar y depósitos de agua rectangulares también para enterrar. Todos nuestros depósitos de agua son para almacenaje y transporte y su uso puede ser de carácter doméstico o industrial. Disponemos de distintos modelos cuya capacidad de almacenamiento de agua en volumen va de los 50 a los 3.000 litros de líquido, aunque puede consultarnos si requiere de otros volúmenes no especificados en esta información.

#### Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Bocas de hombre en polipropileno.

#### Características

Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la intemperie.

#### Producto

Depósitos de agua de poliéster reforzado con fibra de vidrio con una alta resistencia a la corrosión y a las inclemencias meteorológicas. Los encontramos con distintas capacidades, de 50 litros a 3.000 litros, dependiendo de si su forma es circular o rectangular.

Estos depósitos de agua son la solución ideal para la recogida o el almacenamiento de agua tanto potable como no potable. Como hemos comentado, este tipo de depósitos de agua los encontramos con forma rectangular o cilíndrica, tanto para su uso en superficie como para ser enterrados, en función del espacio o del uso que queramos darles.

Puede consultar con nosotros cualquier duda o especificación acerca de este producto.

Medidas rectangulares de superficie

50 | 490 | 340 | 400
100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
750 | 1.200 | 1.200 | 750
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750
2.000 | 2.040 | 1.600 | 750

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas cilíndricos de superficie

100 | 530 | 610
200 | 600 | 1.000
300 | 740 | 1.000
500 | 940 | 1.000
1.000 | 1.120 | 1.400
2.000 | 1.490 | 1.410
3.000 | 1.745 | 1.500

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas cilíndricos de enterrar

100 | 530 | 610
200 | 600 | 1.100
300 | 740 | 1.100
500 | 940 | 1.100
1.000 | 1.120 | 1.500
2.000 | 1.490 | 1.500
3.000 | 1.740 | 1.600

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Medidas rectangulares de enterrar

100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750

Estas son las medidas estándares más utilizadas, pero hay muchas otras medidas disponibles.
Para otros volúmenes consultar.

Descargas

Catálogo depósitos agua potable Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar