SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| ESPAÑOL
| ROMANA

REJAS DESBASTE

La misión de la Reja de Desbaste, es de retener cuerpos de un gran volumen que llevan consigo las aguas residuales, los cuales podrian dificultar el funcionamiento de equipos para su tratamiento.
El sistema consiste de un depósito de PRFV ( Poliéster reforzado en fibra de vidrio ), junto con una reja de poltrusión de paso 25x25mm para la retención de los cuerpos.

MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.

MANTENIMIENTO
- Retirar los solidos retenidos periodicamente.

FUNCIONAMIENTO
Separación de cuerpos voluminosos del agua residual.

MODELOS DISPONIBLES
Para otros volumenes consultar.
desbaste

VOLUMEN (L) | L ( mm. ) | A ( mm.) | H ( mm. )
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750

Dependiendo del caudal de agua a tratar también tenemos a disposición REJAS CIRCULARES AUTOMATICAS y TAMIZES tipo TORNILLO SINFIN.
RECTANGULARES