SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| ESPAÑOL
| ROMANA

COMPACTO FOSA FILTRO

El sistema decantador digestor fosa filtro biológico es apto para la depuración de aguas residuales asimilables a domesticas. El sistema cumple con la normativa actual de vertido española "Reglamento del Dominio público Hidráulico", Real Descreto 849/1986.

Los compactos fosa filtro, estan dimensionadas para una dotación de 200 l/hab.eq. y dia con un tiempo de retención de 24 horas. El rendimiento de éste sistema de depuración és:
- REDUCCIÓN DBO5 80%
- REDUCCIÓN M.E.S. 90%

MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.

MANTENIMIENTO
- Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente.

FUNCIONAMIENTO
- DECANTADOR : Realiza la Sedimentación primaria.
- DIGESTOR :Clarificador.
- FILTRO BIOLÓGICO : degradación biológica de la materia orgánica

MODELOS DISPONIBLES
Para otros volumenes consultar.
decantador-digestor
filtro biológico

MODELO SALIDA ABAJO | MODELO SALIDA ARRIBA
--- | ---

HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø ( mm. ) | L ( mm.) | H ( mm. ) | TUBERIA ( mm. )
4 | 1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
7 | 2.000 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110
12 | 3.500 | 1.100 | 3.700 | 1.200 | 110
15 | 4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.600 | 125
20 | 6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.825 | 125
30 | 9.000 | 2.000 | 3.265 | 2.100 | 125
40 | 12.000 | 2.000 | 4.300 | 2.100 | 125
50 | 15.000 | 2.000 | 5.250 | 2.100 | 160
60 | 18.000 | 2.000 | 6.130 | 2.100 | 160
75 | 22.500 | 2.500 | 5.100 | 2.600 | 200
100 | 31.500 | 2.500 | 6.900 | 2.600 | 200
150 | 45.000 | 2.500 | 9.600 | 2.600 | 200
175 | 52.500 | 2.500 | 11.200 | 2.600 | 200
200 | 60.000 | 2.500 | 12.730 | 2.600 | 200

DETALLES FUNCIONAMIENTO:
Las aguas residuales, al llegar a la depuradora, primero pasan por el decantador digestor que realiza la sedimentación primaria y la digestión de fangos, donde las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica, descomponiendo los sólidos. Las aguas claras pasan por el filtro biológico a través de una tuberia que distribuye las aguas claras sobre el material filtrante, donde las bacterias aerobias siguen depurando el agua de los restos orgánicos y la dejan en óptimas condiciones para su vertido.

| Descargar catálogo COMPACTO
--- | ---
| Descargar Manual instalación