- Aguas limpias

- Aguas sucias

Aguas limpias Aguas sucias

## Pozos de bombeo configurables para aguas limpias

Nuestros pozos de bombeo para aguas limpias son pensados para poder subir aguas a cotas más elevadas y superar desniveles con una pérdida mínima de caudal.

Los pozos de bombeo son equipos que sirven para bombear aguas limpias, y disponemos de 2 modelos, con 1 bomba o con 2 bombas. Consultando con nosotros le asesoraremos para escoger el pozo de bombeo para aguas limpias más adecuado a sus necesidades.

#### Pozo de bombeo para aguas limpias 1 bomba

Depósito de PRFV gran resistencia mecánica.
Tubería entrada y salida en PVC 110,125,160,200,...
Tubería de ventilación.
1 Ud. Bomba para aguas limpias.
1 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba.
1 Sonda de nivel de varilla magnética con 2 contactos.
Cuadro eléctrico marcha paro de la bomba con señalización acústico-luminosa en caso de alarma.
Cadena inoxidable para introducción de la bomba en el depósito.
Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito.
Boca de hombre Ø620mm

#### Pozo de bombeo configurables para aguas limpias de 2 bombas

Depósito de PRFV gran resistencia mecánica.
Tubería entrada y salida en PVC 110, 125, 160, 200,...
Tubería de ventilación.
2 Ud. Bomba para aguas limpias.
2 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba.
1 Sonda de nivel de varilla magnética con 4 contactos.
Cadenas inoxidables para introducción de las bombas en el depósito.
Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito.
Boca de hombre Ø620mm.
Cuadro eléctrico para el control de las bombas apto para 4 niveles.
En los 2 primeros niveles se efectúa un paro- marcha de una de las bombas en forma de alternancia, es decir cada vez que se active una bomba será diferente a la que se había activado por última vez. En el tercer nivel se activan las 2 bombas a la vez y si el agua llegase al cuarto nivel, se emite una señal de alarma acústico-luminosa.

#### Sondas aguas limpias

IMN TB PVC
Interruptor magnético de nivel
Conexión a proceso: Racord PVC (1"1/4, 1"1/2)
Conexión eléctrica: Caja de conexiones
Contacto NA: 120W/VA - 3A / 250VCACC
Contacto NANC: 60 W/VA - 1A / 230VCACC
Tubo: PVC Ø16 mm
Flotador: PP Ø38 x 61 mm
Densidad: 0,65 g/cm3
Temperatura: -10 + 60ºC
Presión: 3 kg/cm2
Protección: IP67

Características bombas aguas limpias

Referencia | Potencia | Tensión | Cap. eléctrica | Ø impulsión | Paso solidos
--- | --- | --- | --- | --- | ---
D100 | 0,7KW | 230V | 12 | 1 ¼" | 7mm
D100 | 0,7KW | 230V | 12 | 1 ¼" | 7mm

Caudal bomba modelo D100

l/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18
MCA | 9,2 | 9,1 | 8,7 | 7,8 | 6 | 4 | 1,8

Caudal bomba modelo V1250

l/min | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 275
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 13,5 | 16,5
MCA | 13,2 | 12,8 | 11,8 | 11,2 | 10,4 | 9,4 | 6,5 | 2,5

Verificar la curva de funcionamiento de la bomba con el punto de trabajo requerido en su aplicación.
Se pueden variar las bombas según necesidad.

Modelos disponibles aguas limpias

|  |  |  | Mod. D100 - 1 bomba | Mod. D100 - 2 bombas | Mod. V1250 - 1 bomba | Mod. V1250 - 2 bombas
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
500 | 940 | 1.050 | 125 | PBL-500-D100 | - | PBL-500-V1250 | -
1.000 | 1.120 | 1.450 | 125 | PBL-1000-D100 | PBL2-1000-D100 | PBL-1000-V1250 | PBL2-1000-V1250
2.000 | 1.490 | 1.500 | 125 | PBL-2000-D100 | PBL2-2000-D100 | PBL-2000-V1250 | PBL2-2000-V1250
3.000 | 1.725 | 1.600 | 125 | PBL-3000-D100 | PBL2-3000-D100 | PBL-3000-V1250 | PBL2-3000-V1250

Se pueden variar los diámetros de las tuberías, modelos bombas, etc.

Descargas

Catálogo pozos de bombeo para aguas limpias de Resmat

Manual de instalación de los pozos de bombeo para aguas limpias de Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar