| EN |  |  | RO

Menu

| # Pozos de bombeo

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Agua > Pozos de bombeo
## Pozos de bombeo Los pozos de bombeo se utilizan para bombear aguas que han quedado por debajo del nivel de desagüe y que por gravedad no pueden ser evacuadas. Hay varios modelos disponibles dependiendo de la necesidad en cada caso.
Arquetas de elevación Pozos de bombeo aguas limpias 1 bomba 2 bombas alternancia Pozos de bombeo aguas Sucias 1 bomba 2 bombas alternancia Pozos de bombeo sin accesorios
## Arquetas de elevación Las arquetas de elevación se suelen utilizar para evacuar las aguas provenientes de las depuradoras de viviendas unifamiliares, se trata de un sistema de bombeo muy sencillo el cual consiste en un depósito para enterrar de la capacidad deseada que incorporan una bomba con interruptor automático de nivel.
Modelos standard
Volumen (L) | Ø tubería (mm.) | Ø (mm.) | Altura (mm.) | Ø Boca hombre (mm.) | Referencia
300 | 110 | 740 | 1.000 | 454 | AE-300-110
300 | 125 | 740 | 1.000 | 454 | AE-300-125
500 | 125 | 940 | 1.000 | 454 | AE-500-125
500 | 160 | 940 | 1.000 | 454 | AE-500-160
500 | 200 | 940 | 1.000 | 454 | AE-500-200
1.000 | 200 | 1.120 | 1.400 | 454 | AE-1000-200
1.000 | 250 | 1.120 | 1.400 | 454 | AE-1000-250
Para otros volúmenes y medidas consultar. Se pueden variar los diámetros de las tuberías, modelos bombas, ...
Caracteristicas de la bomba de las arquetas de elevación
Ref. | Pot. | Tens. | µF | Ø impulsión | Paso solidos
V600 | 0,8 KW | 230v | 10 | 1 ¼" | 24mm
l/min | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 240
m3/h | 0,6 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,8 | 9 | 11,4 | 14,4
m.c.a. | 7,7 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,6 | 5 | 4,3 | 3 | 1
Verificar la curva de funcionamiento de la bomba con el punto de trabajo requerido en su aplicación. Se pueden variar las bombas según necesidad.
## Pozos de bombeo aguas limpias Estos equipos sirven para bombear aguas limpias, disponemos de 2 modelos, con 1 bomba o con 2 bombas.
Pozo de bombeo aguas limpias 1 bomba Características: Deposito de PRFV gran resistencia mecánica. Tubería entrada y salida en PVC 110,125,160,200, ... Tubería de ventilación. 1 Ud. Bomba para aguas limpias. 1 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba. 1 Sonda de nivel de Varilla magnética con 2 contactos. Cuadro eléctrico marcha paro de la bomba con señalización acústico-luminosa en caso de alarma. Cadena Inox para introducción de la bomba en el depósito. Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito. Boca de hombre Ø620mm.
Pozo de bombeo aguas limpias 2 bombas Características: Deposito de PRFV gran resistencia mecánica. Tubería entrada y salida en PVC 110,125,160,200, ... Tubería de ventilación. 2 Ud. Bomba para aguas limpias. 2 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba. 1 Sonda de nivel de Varilla magnética con 4 contactos. Cadenas Inox para introducción de las bombas en el depósito. Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito. Boca de hombre Ø620mm. Cuadro eléctrico para el control de las bombas apto para 4 niveles. En los 2 primeros niveles se efectua un paro- marcha de una de las bombas en forma de alternancia, es decir cada vez que se active una bomba será diferente a la que se había activado por última vez. En el tercer nivel se activan las 2 bombas a la vez y si el agua llegase al cuarto nivel, se emite una señal de alarma acústico-luminosa.
Caracteristicas bombas aguas limpias
Modelo | Pot. | Tensión | µF | Ø Impulsión | Paso solidos
D100 | 0,7KW | 230V | 12 | 1 ¼" | 7mm
V1250 | 1,1KW | 230V | 16 | 1 ¼" | 8mm
Bomba modelo D100
l/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18
m.c.a. | 9,2 | 9,1 | 8,7 | 7,8 | 6 | 4 | 1,8
Bomba modelo V1250
l/min | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 275
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 13,5 | 16,5
m.c.a. | 13,2 | 12,8 | 11,8 | 11,2 | 10,4 | 9,4 | 6,5 | 2,5
Verificar la curva de funcionamiento de la bomba con el punto de trabajo requerido en su aplicación. Se pueden variar las bombas según necesidad.
Modelos standard aguas limpias
Vol. (L.) | Ø (mm.) | Alt. (mm.) | Ø tuberías (mm.) | Mod. D100 - 1 bomba | Mod. D100 - 2 bombas | Mod. V1250 - 1 bomba | Mod. V1250 - 2 bombas
500 | 940 | 1.050 | 125 | PBL-500-D100 | - | PBL-500-V1250 | -
1.000 | 1.120 | 1.450 | 125 | PBL-1000-D100 | PBL2-1000-D100 | PBL-1000-V1250 | PBL2-1000-V1250
2.000 | 1.490 | 1.500 | 125 | PBL-2000-D100 | PBL2-2000-D100 | PBL-2000-V1250 | PBL2-2000-V1250
3.000 | 1.725 | 1.600 | 125 | PBL-3000-D100 | PBL2-3000-D100 | PBL-3000-V1250 | PBL2-3000-V1250
Para otros volúmenes y medidas consultar. Se pueden variar los diámetros de las tuberías, modelos bombas, ...
Sondas aguas limpias IMN TB PVC Interruptor magnètic de nivell Connexió a procés: Racord PVC (1"1/4, 1"1/2) Connexió elèctrica: Caixa de conexions Contacte NA: 120W/VA - 3A / 250VCACC Contacte NANC: 60 W/VA - 1A / 230VCACC Tub: PVC Ø16 mm Flotador: PP Ø38 x 61 mm Densitat: 0,65 g/cm3 Temperatura: -10..+60ºC Pressió: 3 kg/cm2 Protecció: IP67
## Pozos de bombeo aguas sucias Estos equipos sirven para bombear aguas residuales, fecales, grises, aguas que contengan solidos. Existen 2 modelos, con 1 bomba o bien con 2 bombas.
Pozo de bombeo aguas sucias 1 bomba Características: Deposito de PRFV gran resistencia mecánica Tubería entrada y salida en PVC 110, 125, 160, 200, ... Tubería de ventilación. 1 Ud. Bomba para aguas sucias. 1 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba. 1 Sonda de nivel de Varilla magnética con 2 contactos. Cuadro eléctrico marcha paro de la bomba con señalización acústico-luminosa en caso de alarma. Cadena Inox para introducción de la bomba en el depósito. Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito. Boca de hombre Ø620mm.
Pozo de bombeo aguas sucias 2 bombas Características: Deposito de PRFV gran resistencia mecánica. Tubería entrada y salida en PVC 110, 125, 160, 200, ... Tubería de ventilación. 2 Ud. Bomba para aguas sucias. 2 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba. 1 Sonda de nivel de Varilla magnética con 4 contactos. Cadenas Inox para introducción de las bombas en el depósito. Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito. Boca de hombre Ø620mm. Cuadro eléctrico para el control de las bombas apto para 4 niveles. En los 2 primeros niveles se efectua un paro- marcha de una de las bombas en forma de alternancia, es decir cada vez que se active una bomba será diferente a la que se había activado por última vez. En el tercer nivel se activan las 2 bombas a la vez y si el agua llegase al cuarto nivel, se emite una señal de alarma acústico-luminosa.
Caracteristicas bombas aguas sucias
Modelo bomba | Potencia | Tensión | µF | Ø Impulsión | Paso solidos
DX100 | 0,75KW | 230V | 12 | 1 ¼" | 32mm
DX200 | 1,1KW | 230V | 16 | 2" | 45mm
DX202 | 1,6KW | 230V | 16 | 2" | 45mm
Bomba modelo DX100
l/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
m.c.a. | 7 | 6,7 | 5,9 | 5 | 3,5 | 1,8
Bomba modelo DX200
l/min | 50 | 100 | 250 | 300 | 400
m3/h | 3 | 6 | 15 | 18 | 24
m.c.a. | 10,8 | 9,8 | 6 | 4,6 | 2
Bomba modelo DX202
l/min | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500
m3/h | 3 | 6 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30
m.c.a. | 14,5 | 13,3 | 9,7 | 8,2 | 5,3 | 4 | 2,5
Verificar la curva de funcionamiento de la bomba con el punto de trabajo requerido en su aplicación. Se pueden variar las bombas según necesidad.
Modelos standard aguas sucias
Vol. (L.) | Ø (mm.) | Alt. (mm.) | Ø tuberías (mm.) | Mod. DX100 - 1 bomba | Mod. DX100 - 2 bombas | Mod. DX200 - 1 bomba | Mod. DX200 - 2 bombas
500 | 940 | 1.050 | 125 | PBS-500-DX100 | - | PBS-500-DX200 | -
1.000 | 1.120 | 1.450 | 125 | PBS-1000-DX100 | PBS2-1000-DX100 | PBS-1000-DX200 | PBS2-1000- DX200
2.000 | 1.490 | 1.500 | 125 | PBS-2000-DX100 | PBS2-2000-DX100 | PBS-2000-DX200 | PBS2-2000-DX200
3.000 | 1.725 | 1.600 | 125 | PBS-3000-DX100 | PBS2-3000-DX100 | PBS-3000-DX200 | PBS2-3000-DX200
Vol. (L.) | Ø (mm.) | Alt. (mm.) | Ø tuberías (mm.) | Mod. DX202 - 1 bomba | Mod. DX202 - 2 bombas
500 | 940 | 1.050 | 125 | PBS-500-DX202 | -
1.000 | 1.120 | 1.450 | 125 | PBS-1000-DX202 | PBS2-1000-DX202
2.000 | 1.490 | 1.500 | 125 | PBS-2000-DX202 | PBS2-2000-DX202
3.000 | 1.725 | 1.600 | 125 | PBS-3000-DX202 | PBS2-3000-DX202
Para otros volúmenes y medidas consultar. Se pueden variar los diámetros de las tuberías, modelos bombas, ...
Sondas aguas sucias IMN TB PVC/INOX Interruptor magnètic de nivell Connexió a procés: Racord PVC (1"1/4, 1"1/2) Connexió elèctrica: Caixa de conexions Contacte NA: 120W/VA - 3A / 250VCACC Contacte NANC: 60 W/VA - 1A / 230VCACC Tub: INOX AISI316 Ø16 mm Flotador: INOX AISI316 Ø90 mm Densitat: 0,70 g/cm3 Temperatura al medi: -40..+125ºC Pressió: 3 kg/cm2 Protecció: IP67
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |