| EN |  |  | RO

Menu

| # Depósitos de agua pluvial

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Agua > Depósitos de agua pluvial
## Depósitos de recogida de agua pluvial Estos depósitos están diseñados para la recogida de las agua pluviales. Para su instalación, habrá que conducirse las canalizaciones de los tejados y terrazas hacia el depósito. Éste lleva integrado un filtro para evitar la entrada de partículas superiores a 0,55mm. De esta forma se impide la entrada en el depósito de hojas, arenas, excrementos de aves,... La entrada de este tipo de particulas dentro de un depósito con agua estancada, provoca problemas de olores y descomposición de la materia orgánica.
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. | CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie.
## Depósitos para jardín Depósito de recogida de aguas pluviales, con filtro tipo Jardín, con capacidad de filtración de hasta 0,55mm. Las particulas retenidas se quedan dentro de una canasta de acero inoxidable, fácilmente extraible para su limpieza.
Utilidad
- Superficie de recogida de 150-200 m2. - Superficie de recogida donde no haya proximidad de arboles. - Sin conexión a la red de saneamiento.
Modelos disponibles
Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.) | Tub. (mm.) | Filtro (modelo)
2.000 | 1.100 | 2.150 | 110 | Filtro Jardín
3.000 | 1.725 | 1.500 Alt. | 110 | Filtro Jardín
3.500 | 1.100 | 3.700 | 110 | Filtro Jardín
4.000 | 1.500 | 2.750 | 110 | Filtro Jardín
5.000 | 1.625 | 2.500 | 110 | Filtro Jardín
6.000 | 1.725 | 3.000 | 110 | Filtro Jardín
8.000 | 1.600 | 4.269 | 110 | Filtro Jardín
8.000 | 2.000 | 2.960 | 110 | Filtro Jardín
10.000 | 2.000 | 3.500 | 110 | Filtro Jardín
12.000 | 2.000 | 4.143 | 110 | Filtro Jardín
15.000 | 2.000 | 5.400 | 110 | Filtro Jardín
15.000 | 2.500 | 3.570 | 110 | Filtro Jardín
18.000 | 2.500 | 4.200 | 110 | Filtro Jardín
20.000 | 2.500 | 4.580 | 110 | Filtro Jardín
25.000 | 2.500 | 5.600 | 110 | Filtro Jardín
30.000 | 2.500 | 6.620 | 110 | Filtro Jardín
35.000 | 2.500 | 7.700 | 110 | Filtro Jardín
40.000 | 2.500 | 8.700 | 110 | Filtro Jardín
45.000 | 2.500 | 9.700 | 110 | Filtro Jardín
50.000 | 2.500 | 10.700 | 110 | Filtro Jardín
Los depósitos se pueden suministrar con 2 kits diferentes: Kit 1 2-3 bocas de hombre 1 Entrada pvc 110 1 Rebosadero pvc 110 1 Salida para aspiración bomba de 2" Kit 2 Accesorios kit 1 Filtro Fci incorporado al depósito Entrada anti Turbolencia
## Depósitos F.C.I. Depósito de recogida de aguas pluviales, con filtro tipo FCI, con capacidad de filtración de hasta 0,55mm. Las hojas y particulas capturadas se vierten directamente a la red de saneamiento. Utilidad
- Superficie de recogida de 150-200 m2. - Superficie de recogida donde haya proximidad de arboles. - Con conexión a la red de saneamiento. |
Modelos disponibles
Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.) | Tub. (mm.) | Filtro (modelo)
2.000 | 1.100 | 2.150 | 110 | Fci Int.
3.000 | 1.725 | 1.500 Alt. | 110 | Fci Int.
3.500 | 1.100 | 3.700 | 110 | Fci Int.
4.000 | 1.500 | 2.750 | 110 | Fci Int.
5.000 | 1.625 | 2.500 | 110 | Fci Int.
6.000 | 1.725 | 3.000 | 110 | Fci Int.
8.000 | 1.600 | 4.269 | 110 | Fci Int.
8.000 | 2.000 | 2.960 | 110 | Fci Int.
10.000 | 2.000 | 3.500 | 110 | Fci Int.
12.000 | 2.000 | 4.143 | 110 | Fci Int.
15.000 | 2.000 | 5.400 | 110 | Fci Int.
15.000 | 2.500 | 3.570 | 110 | Fci Int.
18.000 | 2.500 | 4.200 | 110 | Fci Int.
20.000 | 2.500 | 4.580 | 110 | Fci Int.
25.000 | 2.500 | 5.600 | 110 | Fci Int.
30.000 | 2.500 | 6.620 | 110 | Fci Int.
35.000 | 2.500 | 7.700 | 110 | Fci Int.
40.000 | 2.500 | 8.700 | 110 | Fci Int.
45.000 | 2.500 | 9.700 | 110 | Fci Int.
50.000 | 2.500 | 10.700 | 110 | Fci Int.
Los depósitos se pueden suministrar con 2 kits diferentes: Kit 1 2-3 bocas de hombre 1 Entrada pvc 110 1 Rebosadero pvc 110 1 Salida para aspiración bomba de 2" Kit 2 Accesorios kit 1 Filtro Fci incorporado al depósito Entrada anti Turbolencia
## Depósitos F.G.C.
Modelos disponibles
Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.) | Tub. (mm.) | Filtro (modelo)
2.000 | 1.100 | 2.150 | 110 | FGC Ext.
3.000 | 1.725 | 1.500 Alt. | 110 | FGC Ext.
3.500 | 1.100 | 3.700 | 110 | FGC Ext.
4.000 | 1.500 | 2.750 | 110 | FGC Ext.
5.000 | 1.625 | 2.500 | 110 | FGC Ext.
6.000 | 1.725 | 3.000 | 110 | FGC Ext.
8.000 | 1.600 | 4.269 | 110 | FGC Ext.
8.000 | 2.000 | 2.960 | 110 | FGC Ext.
10.000 | 2.000 | 3.500 | 110 | FGC Ext.
12.000 | 2.000 | 4.143 | 110 | FGC Ext.
15.000 | 2.000 | 5.400 | 110 | FGC Ext.
15.000 | 2.500 | 3.570 | 110 | FGC Ext.
18.000 | 2.500 | 4.200 | 110 | FGC Ext.
20.000 | 2.500 | 4.580 | 110 | FGC Ext.
25.000 | 2.500 | 5.600 | 110 | FGC Ext.
30.000 | 2.500 | 6.620 | 110 | FGC Ext.
35.000 | 2.500 | 7.700 | 110 | FGC Ext.
40.000 | 2.500 | 8.700 | 110 | FGC Ext.
45.000 | 2.500 | 9.700 | 110 | FGC Ext.
50.000 | 2.500 | 10.700 | 110 | FGC Ext.
Los depósitos se pueden suministrar con 2 kits diferentes: Kit 1 2-3 bocas de hombre 1 Entrada pvc 110 1 Rebosadero pvc 110 1 Salida para aspiración bomba de 2" Kit 2 Accesorios kit 1 Filtro Fci incorporado al depósito Entrada anti Turbolencia
Funciones incorporadas en todos los modelos Boca de Hombre: Para el acceso y mantenimiento a los diferentes componentes del depósito. Entrada Anti-Turbolencia: La entrada de las aguas se efectua por la parte inferior del depósito, impidiendo la agitación del agua y de los sólidos sedimentados. Además, su forma de construcción facilita la oxidación en el tanque, evitando los malos olores. Rebosadero: Rebosadero incorporado, para la extracción de las aguas sobrantes. Su diseño hace que retire la lámina superficial de agua del depósito, ayudando de esta forma a retirar el polen en suspensión que haya podido entrar. Además impide la entrada de roedores y por su forma de sifón regreso de malos olores.
Accesorios disponibles Dispositivo de succión flotante Filtro de Gran Capacidad Kit de contra-lavado para filtro Fci Boya de nivel + electroválvula Bombas
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |