| EN |  |  | RO

Menu

| # Separador de hidrocarburos ## Colescentes con obturación

|  | Catálogo |  |  |  | Manual |

Separadores > Separador de hidrocarburos
Descripción El separador de hidrocarburos es necesario en todo tipo de talleres de vehículos y maquinaria, garajes, estaciones de servicio, lavaderos de coches, desguaces,... La misión del separador, es la separación de los restos de grasas minerales, aceites, combustibles,... Los equipos Separadores de hidrocarburos Resmat están construidos según la norma DIN 1999 y la norma europea UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2, teniendo un rendimiento de reducción de hasta un 90 %. Máximo vertido 5mg/L.
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie. MANTENIMIENTO -Retirar la capa de hidrocarburo cada 2-3 meses, y los sólidos sedimentados, una vez al año. FUNCIONAMIENTO -Predecantación de Sólidos. -Coalescencia, unión de microparticulas a gotas mayores. -Rápida flotación de las gotas formadas. -Obturación que impide la salida de hidrocarburos al afluente.
Modelos disponibles
Rectangular
Vol. (L) | Caudal (L/s) | L (mm.) | A (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.)
500 | 1,5 | 1.300 | 900 | 600 | 110
1.000 | 3 | 1.600 | 1.200 | 750 | 110
Cilíndricos
Vol. (L) | Caudal (L/s) | Ø (mm.) | L (mm.) | Tuberia (mm.)
1.000 | 3 | 1.100 | 1.300 | 110
1.500 | 4,5 | 1.100 | 1.600 | 110
2.000 | 6 | 1.100 | 2.150 | 110
3.000 | 10 | 1.720 | alt. 1.500mm | 160
4.000 | 12 | 1.500 | 2.750 | 200
6.000 | 20 | 1.725 | 3.000 | 200
Para otros volumenes consultar
Detalles de Funcionamiento El proceso empieza con una decantación de las materias pesadas, normalmente arenas. Mediante la diferencia de pesos específicos entre el agua y el hidrocarburo, estos se situaran en la parte inferior y superior del depósito respectivamente. Las aguas se recogerán de la parte inferior del depósito para pasarlas al siguiente compartimiento mediante la coalescencia, donde las gotas pequeñas de hidrocarburo, que por su reducido volumen no hayan podido separarse se juntaran y formaran gotas mayores. El último proceso es la boya de obturación, esta tiene la misión de impedir la salida de hidrocarburos y de bloquear la salida en caso de sobrepasar la capacidad máxima de retención. En los lavaderos de vehículos o en situaciones donde el vertido de hidrocarburo venga acompañado con una gran cantidad de arenas, es imprescindible la colocación de un separador de arenas para el funcionamiento del separador.
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |