## Lecho móvil

El biorreactor de lecho móvil MBBR funciona gracias a un proceso biológico aeróbico, es decir que es un proceso con presencia de oxígeno. Un biorreactor de lecho móvil realiza una eliminación de materia orgánica y compuestos fenólicos, así que es perfecto para su uso en el tratamiento de las aguas residuales. El funcionamiento del biorreactor de lecho móvil consiste en la degradación de la materia orgánica por parte de bacterias aeróbicas.

Nuestro biorreactor de lecho móvil MBBR, está construido mediante una tecnología robusta, compacta y flexible para el tratamiento de las aguas residuales. Este tipo de reactores biofilm de lecho móvil usan elementos de soporte plástico especialmente diseñados para la adhesión del biofilm sobre ellos. Estos elementos plásticos se mantienen en suspensión en el reactor debido a la energía de las turbulencias.

El biorreactor de lecho móvil MBBR es perfecto para usar en instalaciones en las que se disponga de poco espacio.

Contactando con nosotros, le daremos toda la información necesaria acerca del biorreactor de lecho móvil MBBR o de cualquiera de nuestros otros productos. Seguro que tenemos el sistema de depuración ideal para solventar sus problemas.

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar