MÓDULO PARA EL DESTETE PRECOZ DE LECHONES

El módulo, está realizado para el destete de lechones precozes de 6 a 20 o 22 Kg. Su mision és albergar a estos durante 20 y 60 dias preveniendo a los lechones de infecciones y contagios. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS. *No se necesita permiso de obras. *Transformación de salas de destete a salas de parideras, situando el destete al exterior cón módulos. *Destete precoz entre 20 y 60 dias. *Instalación al aire libre. *Soporta temperaturas de -16ºC a 35ºC. *Ahorro de la costosa construcción de una nave. *Lavado rápido con agua o lanza a vapor. *Prevención de infecciones y contagios. *Disminución del coste de inversión. *Amortizable en poco tiempo. *Transformación 1,200Kg. pienso = 1Kg. de carne. *Cada módulo puede llegar a albergar 540 lechones en un año. *Cada módulo lleva incorporado un extractor, calefacción, equipo digital de control de temperatura y ventilación, tolva y bebederos de cazoleta. *Sobre pedido se puede suministrar el módulo con división interior y exterior, ideal para adaptarse a cualquier necesidad.

CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN.

*Instalación del módulo con un 3% de desnivel de cara a la fosa.
*Cobertura de la fosa para no incrementar purines.
*Eslats de plástico PVC.
*instalación de valla abierta con los extremos cerrados de 2m. de altura.
*Instalación fácil de agua y luz.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.

*Poliuretano de 8mm. OM-42.
*Material sintético.
*Polvo de tucsteno.
*Resistente a los cambios meteorológicos.
*Tornilleria en acero inoxidable.
*Calefacción regulable.
*Consumo 120W/220V.
*Extractor 60W.

homologado por la CEE

NORMAS UNE_EN 60335-1 Y UNE 20-458-88 PARTE 2-90

FASE | SEMANAS | DIAS | PESO | IC | GMD
DESTETE | 3 | 21 | 6 |  |
23 | 6.5 |  |
25 | 7.5 |  |
30 | 8.5 |  |
PRE-INICIAL | 5 | 35 | 10 | 1.16 | 320
6 | 42 | 12 | 1.20 | 330
INICIAL | 7 | 49 | 14.5 | 1.25 | 340
8 | 56 | 17.5 | 1.35 | 360
9 | 63 | 21 | 1.40 | 400
10 | 70 | 25 | 1.45 | 430

RESULTADOS MEDIOS DEL DESTETE:

MEDIDAS | TOP-90 | TOP-95
ANCHO TOTAL | 2.10m | 3.00m.
LARGO TOTAL | 2.50m. | 2.40m.
ALTO TOTAL | 1.10m. | 1.45m.
EQUIPO DIGITAL DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y VENTILACIÓN. EQUIPO ETAPA DE POTENCIA 8A. |
| BEBEDEROS DE CAZOLETA
EXTRACTOR IPC-55 |

VOLVER A GUIA DE PRODUCTOS