SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| ESPAÑOL
| ROMANA

SEPARADOR DE GRASAS

El separador de grasas tiene como misión la separación de los restos de grasas animales, vegetales, detergentes. Es un producto imprescindible para comunidades como hoteles, restaurantes, bares, campings,...

Los equipos Separadores de grasas Resmat estan construidos segun la norma DIN 4040 y la norma europea UNE-EN 1825-2, teniendo un rendimiento de reducción de grasas de hasta un 90 %

MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.

MANTENIMIENTO
- Retirar la capa de grasas cada 2-3 meses, y los sólidos sedimentados, una vez al año.

FUNCIONAMIENTO
- Separación de grasas por flotación.

MODELOS DISPONIBLES
Para otros volumenes consultar.
grasas animales

VOLUMEN (L) | Ø ( mm. ) | L ( mm.) | H ( mm. ) | TUBERIA ( mm. )
1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | 110
1.700 | 1.100 | 1.700 | 1.200 | 110
2.300 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 160
3.000 | 1.740 | 1.500 | 1.800 | 200
4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.650 | 200
6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.850 | 200

DETALLES FUNCIONAMIENTO:
Las aguas entran y primero se produce una decantación de los solidos mas pesados que se situaran a la parte inferior del depósito. Paralelamente se producirá una separación de las grasas animales y detergentes mediante la diferencia de pesos especificos, con lo cual hará que los detergentes y grasas queden en la parte superior del depósito. El tubo de salida de aguas, esta situado en la parte intermedia del separador, con lo cual se evita que puedan vertirse los solidos pesados ( Situados en la parte inferior ) y las grasas y detergentes (situados en la parte superior).

Es muy importante que en el separador de grasas solamente tengan entrada aguas grises

| Descargar catálogo SEPARADOR DE GRASAS
--- | ---
| Descargar Manual instalación

RECTANGULARES

VOLUMEN (L) | L ( mm. ) | A ( mm.) | H ( mm. ) | TUBERIA ( mm. )
300 | 1.210 | 710 | 500 | 110
500 | 1.340 | 890 | 620 | 110
1.000 | 1.130 | 1.130 | 620 | 110

CILINDRICOS