## Arquetas de elevación para evacuación de aguas

Nuestras arquetas de elevación se usan como sistema para poder bombear las aguas que quedan por debajo del nivel de desagüe y que por gravedad, no pueden ser evacuadas. Gracias a las arquetas de elevación, lograremos evacuar toda el agua de una manera segura, fácil e inodora.

Las arquetas de elevación son pensadas para poder subir aguas a cotas más elevadas, es decir, para superar grandes desniveles y hacerlo con una pérdida mínima de caudal. Y lo consiguen gracias a una o varias bombas sumergibles que son las que darán fuerza a la salida del agua logrando así salvar el desnivel.

En Resmat disponemos de varios modelos dependiendo de la necesidad que exista en cada caso particular. Es decir, que nuestras arquetas de elevación son configurables y adaptables. Sin embargo, en este apartado os presentamos las características, el caudal así como los modelos de que disponemos de nuestras arquetas de elevación.

Achicar toda el agua de un depósito es posible con nuestras arquetas de elevación. Gracias a un correcto vaciado de la instalación, podremos, por ejemplo, realizar una limpieza exhaustiva del depósito.

Contactando con nosotros, le asesoraremos para saber cuál es la arqueta de elevación que necesita para su instalación de depuración de agua.

Características

Referencia | Potencia | Tensión | Cap. eléctrica | Ø impulsión | Paso solidos
--- | --- | --- | --- | --- | ---
V600 | 0,8 KW | 230 v | 10 µF | 1 ¼" | 24 mm

Caudal

l/min | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 240
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
m3/h | 0,6 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,8 | 9 | 11,4 | 14,4
MCA | 7,7 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,6 | 5 | 4,3 | 3 | 1

Verificar la curva de funcionamiento de la bomba con el punto de trabajo requerido en su aplicación.
Se pueden variar las bombas según necesidad.

Modelos disponibles

300 | 110 | 740 | 1.000 | 454 | AE-300-110
300 | 125 | 740 | 1.000 | 454 | AE-300-125
500 | 125 | 940 | 1.000 | 454 | AE-500-125
500 | 160 | 940 | 1.000 | 454 | AE-500-160
500 | 200 | 940 | 1.000 | 454 | AE-500-200
1.000 | 200 | 1.120 | 1.400 | 454 | AE-1000-200
1.000 | 250 | 1.120 | 1.400 | 454 | AE-1000-250

Se pueden variar los diámetros de las tuberías, modelos bombas, ...

Descargas

Catálogo pozos de bombeo de Resmat

Manual de instalación de los pozos de bombeo de Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar