SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| CATALÀ
| CASTELLANO
| ENGLISH

OXIDACIÓN TOTAL

El equipo de OXIDACIÓN TOTAL es el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas con el mayor rendimiento de nuestras depuradoras. Su funcionamiento es mediante la aireación prolongada de las aguas.

Los equipos oxidación total Resmat estan dimensionadas para una dotación de 200 l/hab.eq. El rendimiento de éste sistema de depuración és:
- REDUCCIÓN DBO5 90%
- REDUCCIÓN M.E.S. 93%

MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.

MANTENIMIENTO
- Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente.

FUNCIONAMIENTO
- Reactor : Descomposición biológica de la materia orgánica mediante aireación prolongada.
- Decantador :Sedimentación de los fangos.

MODELOS DISPONIBLES
Para otros volumenes consultar.
fangos activados

HABITANTES | CAUDAL (m3/d) | Ø ( mm. ) | L ( mm.) | h ( mm. ) | TUBERIA ( mm. )
5 | 1 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110
10 | 2 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110
15 | 3 | 1.725 | 3.000 | 1.800 | 110

DETALLES FUNCIONAMIENTO:
La oxidación total cuenta con dos procesos. El primero es el que sucede en el compartimento del reactor donde mediante una bomba Soplante y unos difusores se someten las aguas a una aireación prolongada, consiguiendo así la descomposición biológica de la matéria orgánica mediante la oxidación. A continuación las aguas pasaran al segundo compartimento el cual tiene como misión la decantación de fangos por gravedad. Las aguas limpias saldran por el tubo de salida después de pasasr por otra decantación que se efectua mediante un decantadir thompson. Los fangos situados en la parte inferior de este segundo compartimento, se reenviaran a la fase de oxidación mediante una bomba recirculadora.

| Descargar catálogo OXIDACIÓN TOTAL
--- | ---
| Descargar Manual instalación

HABITANTES | CAUDAL (m3/d) | Ø ( mm. ) | L ( mm.) | H ( mm. ) | TUBERIA ( mm. )
20 | 4 | 2.000 | 2.900 | 2.100 | 125
30 | 6 | 2.000 | 3.700 | 2.100 | 125
50 | 10 | 2.500 | 3.500 | 2.600 | 160
75 | 15 | 2.500 | 4.580 | 2.600 | 160
100 | 20 | 2.500 | 5.600 | 2.600 | 200
150 | 30 | 2.500 | 8.730 | 2.600 | 200
200 | 40 | 2.500 | 11.200 | 2.600 | 200
250 | 50 | 2.500 | 13.500 | 2.600 | 200
300 | 60 | 3.000 | 10.850 | 3.100 | 200

Estos modelos incluyen la bomba Soplante

Estos modelos incluyen :
- Reja de Desbaste Manual.
- Soplante.
- Bomba Recirculadora.
- Cuadro electrico de protección y maniobra