SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| ESPAÑOL
| ROMANA

SEPARADOR DE ARENAS

El separador de arenas o Desarenador RESMAT, estan construidos siguiendo las normas europeas UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2

MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.

MANTENIMIENTO
- Retirar los fangos acumulados cada 6 meses.

FUNCIONAMIENTO
Separación de arenas por decantación.

MODELOS DISPONIBLES
Para otros volumenes consultar.
desarenador

VOLUMEN (L) | Ø ( mm. ) | L ( mm.) | H ( mm. )
1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.200
1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200
2.300 | 1.100 | 2.150 | 1.200
3.000 | 1.740 | 1.500 | 1.800
4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.650
6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.850
8.000 | 2.000 | 2.960 | 2.100
10.000 | 2.000 | 3.600 | 2.100
12.000 | 2.500 | 2.950 | 2.600
15.000 | 2.500 | 3.560 | 2.600
18.000 | 2.500 | 4.170 | 2.600
20.000 | 2.500 | 4.580 | 2.600

DETALLES FUNCIONAMIENTO:
El separador de arenas és un elemento imprescindible para la instalación en lavaderos de vehículos, así como cualquier aplicación que genere arrastre de arenas y estas tengan que separarse dek agua.
La instalación de éste equipo en los lavaderos de vehiculos se efectuará anteriormente al separador de hidrocarburos.
ósito, mientras que las aguas se evacuaran por la parte superior.

| Descargar catálogo SEPARADOR DE ARENAS
--- | ---

CILINDRICOS