| EN |  |  | RO

Menu

| # Modulos para lechones ## precoz de lechones

Ganadería > Modulos para lechones
El módulo, está realizado para el destete de lechones precozes de 6 a 20 o 22 Kg. Su mision és albergar a estos durante 20 y 60 dias preveniendo a los lechones de infecciones y contagios.
Características y ventajas *No se necesita permiso de obras. *Transformación de salas de destete a salas de parideras, situando el destete al exterior cón módulos. *Destete precoz entre 20 y 60 dias. *Instalación al aire libre. *Soporta temperaturas de -16ºC a 35ºC. *Ahorro de la costosa construcción de una nave. *Lavado rápido con agua o lanza a vapor. *Prevención de infecciones y contagios. *Disminución del coste de inversión. *Amortizable en poco tiempo. *Transformación 1,200Kg. pienso = 1Kg. de carne. *Cada módulo puede llegar a albergar 540 lechones en un año. *Cada módulo lleva incorporado un extractor, calefacción, equipo digital de control de temperatura y ventilación, tolva y bebederos de cazoleta. *Sobre pedido se puede suministrar el módulo con división interior y exterior, ideal para adaptarse a cualquier necesidad.
Construcción de una instalación *Instalación del módulo con un 3% de desnivel de cara a la fosa. *Cobertura de la fosa para no incrementar purines. *Eslats de plástico PVC. *instalación de valla abierta con los extremos cerrados de 2m. de altura. *Instalación fácil de agua y luz.
Características de los materiales utilizados *Poliuretano de 8mm. OM-42. *Material sintético. *Polvo de tucsteno. *Resistente a los cambios meteorológicos. *Tornilleria en acero inoxidable. *Calefacción regulable. *Consumo 120W/220V. *Extractor 60W. Homologado por la CEE NORMAS UNE_EN 60335-1 Y UNE 20-458-88 PARTE 2-90
Resultados medios del destete
Fase | Semana | Días | Peso | IC | GMD
DESTETE | 3 | 21 | 6 | - | -
3 | 23 | 6,5 | - | -
3 | 25 | 7,5 | - | -
3 | 30 | 8,5 | - | -
PRE-INICIAL | 5 | 35 | 10 | 1,16 | 320
6 | 42 | 12 | 1,20 | 330
INICIAL | 7 | 49 | 14,5 | 1,25 | 340
8 | 56 | 17,5 | 1,35 | 360
9 | 63 | 21 | 1,40 | 400
10 | 70 | 25 | 1,45 | 430
Accesorios disponibles Equipo regulación de temperatura Extractor IPC-55 Bebederos de cazoleta
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |