- Aguas limpias

- Aguas sucias

Aguas limpias Aguas sucias

## Pozos de bombeo configurables para aguas sucias

Nuestros pozos de bombeo para aguas sucias son pensados para poder subir aguas a cotas más elevadas y superar desniveles con una pérdida mínima de caudal.

Estos equipos sirven para bombear aguas sucias: residuales, fecales, grises y aguas que contengan sólidos.

Existen 2 modelos de pozos de bombeo para aguas sucias: con 1 bomba o bien con 2 bombas.

#### Pozo de bombeo para aguas sucias 1 bomba

Depósito de PRFV gran resistencia mecánica.
Tubería entrada y salida en PVC 110, 125, 160, 200,...
Tubería de ventilación.
1 Ud. Bomba para aguas sucias.
1 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba.
1 Sonda de nivel de varilla magnética con 2 contactos.
Cuadro eléctrico marcha paro de la bomba con señalización acústico-luminosa en caso de alarma.
Cadena inoxidable para introducción de la bomba en el depósito.
Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito.
Boca de hombre Ø620mm.

#### Pozo de bombeo para aguas sucias 2 bombas

Depósito de PRFV gran resistencia mecánica.
Tubería entrada y salida en PVC 110, 125, 160, 200,...
Tubería de ventilación.
2 Ud. Bomba para aguas sucias.
2 Válvula retención PVC de diámetro igual al diámetro de impulsión de la bomba.
1 Sonda de nivel de varilla magnética con 4 contactos.
Cadenas inoxidables para introducción de las bombas en el depósito.
Tubería flexible para la colocación de las bombas sin necesidad de entrar dentro el depósito.
Boca de hombre Ø620mm.
Cuadro eléctrico para el control de las bombas apto para 4 niveles.
En los 2 primeros niveles se efectúa un paro- marcha de una de las bombas en forma de alternancia, es decir cada vez que se active una bomba será diferente a la que se había activado por última vez. En el tercer nivel se activan las 2 bombas a la vez y si el agua llegase al cuarto nivel, se emite una señal de alarma acústico-luminosa.

#### Sondas aguas sucias

IMN TB PVC/INOX
Interruptor magnético de nivel
Conexión a proceso: Racord PVC (1"1/4, 1"1/2)
Conexión eléctrica: Caja de conexiones
Contacto NA: 120W/VA - 3A / 250VCACC
Contacto NANC: 60 W/VA - 1A / 230VCACC
Tub: INOX AISI316 Ø16 mm
Flotador: INOX AISI316 Ø90 mm
Densidad: 0,70 g/cm3
Temperatura al medio: -40 + 125ºC
Presión: 3 kg/cm2
Protección: IP67

Características bombas aguas sucias

Referencia | Potencia | Tensión | Cap. eléctrica | Ø impulsión | Paso solidos
--- | --- | --- | --- | --- | ---
DX100 | 0,75KW | 230V | 12 | 1 ¼" | 32mm
DX200 | 1,1KW | 230V | 16 | 2" | 45mm
DX202 | 1,6KW | 230V | 16 | 2" | 45mm

Caudal bomba modelo DX100

l/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
MCA | 7 | 6,7 | 5,9 | 5 | 3,5 | 1,8

Caudal bomba modelo DX200

l/min | 50 | 100 | 250 | 300 | 400
--- | --- | --- | --- | --- | ---
m3/h | 3 | 6 | 15 | 18 | 24
MCA | 10,8 | 9,8 | 6 | 4,6 | 2

Caudal bomba modelo DX202

l/min | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
m3/h | 3 | 6 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30
MCA | 14,5 | 13,3 | 9,7 | 8,2 | 5,3 | 4 | 2,5

Verificar la curva de funcionamiento de la bomba con el punto de trabajo requerido en su aplicación. Se pueden variar las bombas según necesidad.

Modelos disponibles aguas sucias

|  |  |  | Mod. DX100 - 1 bomba | Mod. DX100 - 2 bombas | Mod. DX200 - 1 bomba | Mod. DX200 - 2 bombas | Mod. DX202 - 1 bomba | Mod. DX202 - 2 bombas
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
500 | 940 | 1.050 | 125 | PBS-500-DX100 | - | PBS-500-DX200 | - | PBS-500-DX202 | -
1.000 | 1.120 | 1.450 | 125 | PBS-1000-DX100 | PBS2-1000-DX100 | PBS-1000-DX200 | PBS2-1000- DX200 | PBS-1000-DX202 | PBS2-1000-DX202
2.000 | 1.490 | 1.500 | 125 | PBS-2000-DX100 | PBS2-2000-DX100 | PBS-2000-DX200 | PBS2-2000-DX200 | PBS-2000-DX202 | PBS2-2000-DX202
3.000 | 1.725 | 1.600 | 125 | PBS-3000-DX100 | PBS2-3000-DX100 | PBS-3000-DX200 | PBS2-3000-DX200 | PBS-3000-DX202 | PBS2-3000-DX202

Se pueden variar los diámetros de las tuberías, modelos bombas,...

Descargas

Catálogo pozos de bombeo para aguas sucias de Resmat

Manual de instalación de los pozos de bombeo para aguas sucias de Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar