## Separador hidrocarburos doble circuito bypass

Un separador de hidrocarburos es un equipo destinado a separar los compuestos resultantes de la combinación del carbono con el hidrógeno (hidrocarburos) y aceites que hay en las aguas sucias residuales. La contaminación del agua por hidrocarburos afecta a su calidad; los hidrocarburos son dañinos para varios tipos de organismos acuáticos. La ingestión de agua contaminada con hidrocarburos representa un riesgo para la salud.

Al hablar de un sistema separador de hidrocarburos bypass, nos referimos al sistema que permite que las aguas contaminadas pasen a través del separador de hidrocarburos, mientras que el resto de las aguas sin contaminantes, pueden circular por un conducto paralelo aguas abajo, sin necesidad de pasar por las distintas fases de tratamiento que realiza el separador de hidrocarburos.

Gracias al sistema del bypass, podremos tratar el 20% del caudal admisible en caso de lluvias. Nuestros separadores de hidrocarburos bypass son fabricados en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).

Contactando con nosotros, le daremos toda la información necesaria acerca del separador de hidrocarburos bypass o de cualquiera de nuestros otros productos. Seguro que tenemos el sistema de depuración ideal para solventar sus problemas.

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar