| EN |  |  | RO

Menu

| # Cubas de agua potable

|  | Catálogo |

Agua > Cubas de agua potable
## Cubas de agua potable
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. | CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie.
Todas las cisternas incluyen: -1 Boca de Hombre. -2 manguitos entrada y salida de aguas. -1 Venteo. Se puede añadir cualquier tipo de accesorio opcional a las cubas, bajo pedido
Modelos disponibles
Horizontal Superficie
Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.)
2.000 | 1.100 | 2.150
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000
Para otros volumenes consultar
Horizontal Enterrar
Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.)
2.000 | 1.100 | 2.150
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000
Para otros volumenes consultar
Vertical Superficie
Vol. (L) | Ø (mm.) | H (mm.)
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000
Para otros volumenes consultar
Vertical Enterrar
Vol. (L) | Ø (mm.) | H (mm.)
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.625 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000
Para otros volumenes consultar
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |