| EN |  |  | RO

Menu

| # Depósitos de agua potable

|  | Catálogo |

Agua > Depósitos de agua potable
## Depósitos de recogida de agua potable
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno. | CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie.
Modelos disponibles
Rectangulares superfície
Vol. (L) | L (mm.) | A (mm.) | H (mm.)
100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750
Para otros volumenes consultar
Cilíndricos superfície
Vol. (L) | L (mm.) | A (mm.) | H (mm.)
100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750
Para otros volumenes consultar
Cilíndricos enterrar
Vol. (L) | Ø (mm.) | H (mm.)
200 | 600 | 1.150
300 | 740 | 1.150
500 | 940 | 1.150
1.000 | 1.120 | 1.650
2.000 | 1.490 | 1.650
3.000 | 1.740 | 1.750
Para otros volumenes consultar
Rectangulares enterrar
Vol. (L) | L (mm.) | A (mm.) | H (mm.)
100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750
Para otros volumenes consultar
| Aviso Legal | Programación web Net Engineer |