## SBR - Reactor biológico secuencial en un solo compartimento

Este tipo de reactores realizan todo el tratamiento biológico de las aguas residuales en un único compartimento. Estos tratamientos son procesos de fangos activados para tratar las aguas residuales. El funcionamiento del reactor consiste en realizar la mezcla con el lodo biológico en un medio aireado, logrando mantener el proceso en una fase de crecimiento endógeno en la que los microorganismos se comen unos a otros. En el mismo tanque se producen los procesos de reacción, aeración y clarificación. Al realizarse todos los procesos en un único tanque del reactor, el coste de la instalación no es tan elevado como otros que realizan este tipo de tratamientos de las aguas residuales.

Algunas de las ventajas de usar un reactor SBR biológico secuencial son, como hemos comentado, su coste menor respecto a otros dispositivos, su uso para aguas residuales de fácil tratamiento y los reducidos costes de operación que genera.

Con el reactor SBR biológico secuencial, obtendremos la descomposición bioquímica de la materia orgánica.

Contactando con nosotros, le daremos toda la información necesaria acerca del reactor biológico secuencial SBR o de cualquiera de nuestros otros productos. Seguro que tenemos el sistema de depuración ideal para solventar sus problemas.

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar