SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| CATALÀ
| CASTELLANO
| ENGLISH

CUBAS P.R.F.V.
MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.
CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.
MODELOS DISPONIBLES

VOLUMEN (L.) | Ø (mm.) | L (mm.)
--- | --- | ---
2.000 | 1.100 | 2.150
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.725 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

HORIZONTAL SUPERFICIE

VOLUMEN (L.) | Ø (mm.) | L (mm.)
--- | --- | ---
2.000 | 1.100 | 2.150
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.725 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

Para otros volumenes consultar.
VERTICAL ENTERRAR
Para otros volumenes consultar.

| Descargar catálogo CUBAS
--- | ---

agua potable

VOLUMEN (L.) | Ø (mm.) | H (mm.)
--- | --- | ---
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.725 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000

VERTICAL SUPERFICIE

Todas la cisternas incluyen :
- 1 Boca de Hombre.
- 2 manguitos entrada y salida de aguas
- 1 Venteo

Se puede añadir cualquier tipo de accesorio opcional a las cubas, bajo pedido

HORIZONTAL ENTERRAR

VOLUMEN (L.) | Ø (mm.) | H (mm.)
--- | --- | ---
4.000 | 1.500 | 2.750
5.000 | 1.725 | 2.500
6.000 | 1.725 | 3.000