- Modelo jardín

- Modelo FCI

- Modelo FGC

Modelo jardín Modelo FCI Modelo FGC

## Depósitos de recogida de agua pluvial

Estos depósitos están diseñados para la recogida de las aguas pluviales. Para su instalación, habrá que canalizar el agua de los tejados y terrazas hacia el depósito. Éste lleva integrado un filtro para evitar la entrada de partículas superiores a 0,55mm. De esta forma, se impide la entrada en el depósito de aguas pluviales de: hojas, arenas, excrementos de aves y otros elementos no deseados. La entrada de este tipo de partículas dentro de un depósito, con agua estancada, provoca problemas de olores y descomposición de la materia orgánica.

#### Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Bocas de hombre en polipropileno.

#### Características

Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la intemperie.

#### Kit 1 (disponible para todos los depósitos)

1 Boca de hombre.
1 Entrada PVC 110.
1 Rebosadero PVC 110.
1 Salida para aspiración bomba.

#### Kit 2 (disponible para todos los depósitos)

Accesorios kit 1.
Filtro FCI incorporado al depósito.
Entrada anti turbulencia.
2 bocas de hombre.

Funciones incorporadas en todos los modelos

Boca de hombre: Para el acceso y mantenimiento a los diferentes componentes de los depósitos de aguas pluviales.

Entrada anti-turbulencia: La entrada de las aguas se efectúa por la parte inferior del depósito, impidiendo la agitación del agua y de los sólidos sedimentados. Además, su forma de construcción facilita la oxidación en el tanque, evitando los malos olores.

Rebosadero: Rebosadero incorporado, para la extracción de las aguas sobrantes. Su diseño hace que retire la lámina superficial de agua del depósito, ayudando de esta forma a retirar el polen en suspensión que haya podido entrar. Además, impide la entrada de roedores, y por su forma de sifón, el regreso de malos olores.

Accesorios disponibles en todos los modelos

- Dispositivo de succión flotante
- Filtro de gran capacidad
- Kit de contra-lavado para filtro FCI
- Boya de nivel + electroválvula
- Bombas

Descargas

Catálogo depósito aguas Resmat

Manual depósito aguas Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar