Arquetas de elevación

Vaciar por debajo desagüe

Pozos bombeo estándar

Con una o dos bombas

Pozos bombeo configurables y a medida

Hechos a medida

Pozos bombeo cámara seca

Cámara anexa aislada

##### Bombas para aguas residuales

Nuestras arquetas de elevación se utilizan para bombear aguas que han quedado por debajo del nivel de desagüe y que por gravedad, no pueden ser evacuadas. Gracias a estas arquetas para aguas residuales, lograremos evacuar toda el agua del depósito mediante sus bombas.

Hay varios modelos disponibles de sistemas de bombeo y presurización dependiendo de la necesidad que se tenga en cada caso. En esta página encontrará los distintos tipos de bombas de los que disponemos en Resmat: arquetas de elevación, pozos bombeo estándar, pozos de bombeo configurables y a medida, y pozos de bombeo con cámara seca. Cada uno de ellos, da solución a un tipo de problemática concreta, y en Resmat, le ayudaremos a tomar la mejor decisión.

##### Bombas de presurización

Las bombas para aguas residuales usan la presurización para mover el agua, es un modo de incrementar la presión en la tubería de un modo artificial. Estos sistemas de bombeo presurizados llevan el agua donde queremos si la gravedad no nos ayuda. Es decir, es un tipo de instalación perfecta para aquellos lugares donde sea complicado o, directamente no se pueda, tener acceso por gravedad a la red de alcantarillado. Es en este tipo de situaciones, donde las bombas para aguas residuales con presurización realizan su función: llevar las aguas residuales hasta el alcantarillado o depósito para el efecto.

Es importante tener en cuenta la presión de servicio que ofrecen las bombas para aguas residuales para poder escoger la más indicada. También informarse del lugar donde colocar la bomba para su buen funcionamiento. En Resmat le daremos toda la información necesaria.

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar