## Pozos de bombeo no inundados cámara seca

En Resmat disponemos de pozos de bombeo con cámara seca, se trata de equipos de bombeo que no son inundados, es decir, que las bombas están ubicadas en una sala contigua al pozo de bombeo. Gracias a este sistema de dos salas, tendremos a una lado, la entrada del agua y un depósito para conectar la succión, y en el otro lado (la otra sección), la cámara seca que alojará las bombas, tuberías de aspiración e impulsión, y todas las válvulas y demás dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento del pozo de bombeo.

El mantenimiento de este tipo de pozos de bombeo de cámara seca resulta inferior que el que se precisa en las cámaras inundadas. Al no estar llenas de agua, acceder a una cámara seca, es más fácil. Además, debemos tener en cuenta que el pozo de bombeo se dimensionará en función de si es, o no, de cámara seca.

Contactando con nosotros, le daremos toda la información necesaria acerca de los pozos de bombeo con cámara seca o de cualquiera de nuestros otros productos. Seguro que tenemos el sistema de depuración ideal para solventar sus problemas.

Descargas

Catálogo pozos de bombeo Resmat

Manual de instalación de los pozos de bombeo Resmat

RESMAT, S.L. usa cookies propias (necesarias) y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer el mapa de contacto y analizar el tráfico. Más información.
Aceptar todas Configurar Necesarias Mapa de contacto Estadísticas
Validar