SOLUCIONES EN DEPURACIÓN

| ESPAÑOL
| ROMANA

DEPÓSITOS P.RF.V.
MATERIAL
- Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
- Bocas de hombre en Polipropileno.
CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.
MODELOS DISPONIBLES

VOLUMEN(L.) | L(mm.) | A(mm.) | H(mm.)
--- | --- | --- | ---
100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750

RECTANGULARES SUPERFICIE
Para otros volumenes consultar.
CILINDRICOS SUPERFICIE

VOLUMEN(L.) | Ø(mm.) | H(mm.)
--- | --- | ---
100 | 530 | 610
200 | 600 | 1.000
300 | 740 | 1.000
500 | 940 | 1.000
1.000 | 1.120 | 1.400
2.000 | 1.490 | 1.410
3.000 | 1.740 | 1.500

Para otros volumenes consultar.
RECTANGULARES ENTERRAR

VOLUMEN(L.) | L(mm.) | A(mm.) | H(mm.)
--- | --- | --- | ---
100 | 640 | 530 | 500
200 | 950 | 650 | 500
300 | 1.100 | 800 | 500
500 | 1.300 | 900 | 600
1.000 | 1.600 | 1.200 | 750

Para otros volumenes consultar.

| Descargar catálogo DEPÓSITOS
--- | ---

agua potable

VOLUMEN ( L.) | DIÁMETRO (mm.) | ALTURA (mm.)
200 | 600 | 1.150
300 | 740 | 1.150
500 | 940 | 1.150
1.000 | 1.120 | 1.650
2.000 | 1.490 | 1.650
3.000 | 1.740 | 1.750

CILINDRICOS ENTERRAR